**设备名称：平板冷热压机**

**型号：OMO-R10**



**适用范围：**

1. 衬衫、POLO衫门襟下摆部位冷热压
2. 冲锋衣十字接缝部位冷热压
3. 西服、西裤开叉冷热压
4. 防晒衣局部冷热压
5. 商标冷热压

**性能特点：**

1. 气动垂直加压，省时省力同时保证足够压力
2. 自动平行工作台，能够确保被压衣物。
3. 上气缸可调节行程高度，压力均衡。
4. 热板热压完冷板自动翻转冷压，牢固度增强。
5. 进口温控，温度更加精准，±2度。
6. 多种模式可选择，单热压，单冷压，冷热压，冷热暂停模式等。
7. 可配更换下模适用。
8. 私服电机翻转，速度快，翻转平稳，使用工况较理想。
9. 三温区控温，温度均匀。
10. 脚踏启动模式和双启动按钮，具有双急停保护控制。

**技术参数：**

温度：0-260度可调

工作气压：0.4-0.6Mpa/Sbar

工作面积：30\*100CM

定时：0-999S

电源：380V

功率：7000W

频率：50HZ

要求配置中气动元件为亚德克，温控可选用国产和进口温控，触摸屏为昆仑通泰。

售后服务：整机售后一年保修，新机上面安装调试，并教会员工操作使用，终身提供技术支持，不符合客户工艺可进行换货，机器出厂质量问题可退换货。费用由卖方承担。

**水冷机技术参数**：

工作电压：220V

工作电流：0.35-2.8A

工作频率：50HZ

压缩机功率：485W

制冷量(±3%)：1360W

水泵电压功率：24VDC/55W

最大扬程：10M

最大流量：11L/Min

进出水位口：外径12mm宝塔接头

冷水桶最大容量：8L

冷却机尺寸：560mm\*470mm\*285mm

外包装尺寸：650mm\*380mm\*540mm

净重：23KG

毛重：25KG